module Base
{
	recipe Repair 91 Range Rover Tire
    	{
		91rangeTire2,
		TireRepairTools,
		TireRepairRubberSolution,
		TireRepairStrips,

		NoBrokenItems:false,
		Result:TireRepairTools,
		Time:250.0,
		OnCreate:DAMN.OnCreate.RepairTire,
		NeedToBeLearn:false,
		CanBeDoneFromFloor:true,
    }

	fixing Fix 91 Range Rover Seat
	{
	   Require : 91rangeSeatFront2;91rangeSeatRear2,
	   ConditionModifier : 0.5,

       Fixer : DuctTape=2;Mechanics=1,
	}
	
	fixing Fix 91 Range Rover Trunk Welding
	{
	   Require : 91rangeTrunk2;91rangeRoofrack2,
	   GlobalItem : BlowTorch=5,
	   ConditionModifier : 1.2,

       Fixer : SheetMetal; MetalWelding=3;Mechanics=2,
       Fixer : SmallSheetMetal=2; MetalWelding=3;Mechanics=2,
	}

	fixing Fix 91 Range Rover Hood Welding
	{
	   Require : 91rangeEngineDoor2,
	   GlobalItem : BlowTorch=5,
	   ConditionModifier : 1.2,

       Fixer : SheetMetal; MetalWelding=1;Mechanics=2,
       Fixer : SmallSheetMetal=2; MetalWelding=1;Mechanics=2,
	}

   fixing Fix 91 Range Rover Hood
	{
	   Require : 91rangeEngineDoor2,
	   GlobalItem : Screws=8,
	   ConditionModifier : 0.5,

       Fixer : SheetMetal; Mechanics=2,
	}

	fixing Fix 91 Range Rover Lid Welding
    {
       Require : 91rangeTrunkDoor2,
       GlobalItem : BlowTorch=5,
       ConditionModifier : 1.2,

       Fixer : SheetMetal; MetalWelding=1;Mechanics=2,
       Fixer : SmallSheetMetal=2; MetalWelding=1;Mechanics=2,
    }

   fixing Fix 91 Range Rover Lid
	{
      Require : 91rangeTrunkDoor2,
	   GlobalItem : Screws=8,
	   ConditionModifier : 0.5,

       Fixer : SheetMetal; Mechanics=2,
	}

	fixing Fix 91 Range Rover Door Welding
	{
	   Require : 91rangeFrontDoor2;91rangeRearDoor2,
	   GlobalItem : BlowTorch=5,
	   ConditionModifier : 1.2,

       Fixer : SheetMetal; MetalWelding=3;Mechanics=3,
       Fixer : SmallSheetMetal=2; MetalWelding=3;Mechanics=3,
	}

	fixing Fix 91 Range Rover Armor Welding
    {
       Require : 91rangeFrontWindowArmor;91rangeRearWindowArmor;91rangeWindshieldArmor;91rangeWindshieldRearArmor;91rangeBullbarFrontA;91rangeBullbarRearA,
       GlobalItem : BlowTorch=5,
       ConditionModifier : 0.75,

       Fixer : SheetMetal; MetalWelding=4;Mechanics=4,
       Fixer : SmallSheetMetal=2; MetalWelding=4;Mechanics=4,
    }

    fixing Fix 91 Range Rover Plastic Welding
    {
       Require : 91rangeBumperFront0;91rangeBumperFront1;91rangeBumperRear0;91rangeSideSteps2;91rangeSnorkel2,
       GlobalItem : PlasticWeldingGun=250,
       ConditionModifier : 0.85,

       Fixer : PlasticWeldingStaples100Pack; Mechanics=4,
    }

}
