module Base
{

vehicleEngineRPM ATA_Ptblt
	{
		VERSION = 1,
		data
		{
			gearChange = 3000,
			afterGearChange = 2000,
		}
		data
		{
			gearChange = 3300,
			afterGearChange = 2200,
		}
		data
		{
			gearChange = 3500,
			afterGearChange = 2400,
		}
		data
		{
			gearChange = 3750,
			afterGearChange = 2600,
		}
		data
		{
			gearChange = 4100,
			afterGearChange = 2800,
		}
				data
		{
			gearChange = 4400,
			afterGearChange = 3000,
		}
	}


}
