module Base
{
	fixing Fix 85 Chevrolet Caprice Seat
	{
	   Require : 85chevyCapriceSeatFront1;85chevyCapriceSeatRear1,
	   ConditionModifier : 0.5,

       Fixer : DuctTape=2;Mechanics=1,
	}
	
	fixing Fix 85 Chevrolet Caprice Hood Welding
	{
	   Require : 85chevyCapriceEngineDoor1,
	   GlobalItem : BlowTorch=5,
	   ConditionModifier : 1.2,

       Fixer : SheetMetal; MetalWelding=1;Mechanics=2,
       Fixer : SmallSheetMetal=2; MetalWelding=1;Mechanics=2,
	}

   fixing Fix 85 Chevrolet Caprice Hood
	{
	   Require : 85chevyCapriceEngineDoor1,
	   GlobalItem : Screws=8,
	   ConditionModifier : 0.5,

       Fixer : SheetMetal; Mechanics=2,
	}

	fixing Fix 85 Chevrolet Caprice Lid Welding
    {
       Require : 85chevyCapriceTrunkDoor1,
       GlobalItem : BlowTorch=5,
       ConditionModifier : 1.2,

       Fixer : SheetMetal; MetalWelding=1;Mechanics=2,
       Fixer : SmallSheetMetal=2; MetalWelding=1;Mechanics=2,
    }

   fixing Fix 85 Chevrolet Caprice Trunk Lid
	{
      Require : 85chevyCapriceTrunkDoor1,
	   GlobalItem : Screws=8,
	   ConditionModifier : 0.5,

       Fixer : SheetMetal; Mechanics=2,
	}

	fixing Fix 85 Chevrolet Caprice Armor Welding
    {
       Require : 85chevyCapriceBumperFront0;85chevyCapriceBumperFrontA;85chevyCapriceBumperFrontB;85chevyCapriceBumperRear0;85chevyCapriceBumperRearB;85chevyCapriceCabBarrier1,
       GlobalItem : BlowTorch=7,
       ConditionModifier : 1.0,

       Fixer : SheetMetal; MetalWelding=4;Mechanics=4,
       Fixer : SmallSheetMetal=2; MetalWelding=4;Mechanics=4,
    }
}
